.\ipmitool.exe -I lanplus -H 172.16.13.73 -U admin -P RootP@ssw0rd bmc reset cold

172.16.13.73 - IP адрес IPMI
-U admin    - логин пользователя
-P RootP@ssw0rd - пароль пользователя

Команда для Linux
ipmitool -I lanplus -H 172.16.13.73 -U admin -P RootP@ssw0rd bmc reset cold